**刈払機 点検表**

年　　月　　日

団 体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所　 属：　　　　　　氏名：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  | 製造番号 |  |
| 点検年月日 | | 年　　月　　日（　） | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **点検項目** | | **点検結果** | **処　置** |
| 刈刃割れ | 割れ、曲がり、ヒビ、摩耗、損傷等 |  |  |
| 取付状態 偏芯（ブレ）の確認 |  |  |
|  |  |  |
| ギヤケース | 刃押え金具の摩耗 |  |  |
| 刈刃取付用ボルトの摩耗 |  |  |
| 刈刃取付用ボルトのゆるみ |  |  |
| 刃物軸の動きが悪い |  |  |
| ギヤケースのヒビ、損傷 |  |  |
|  |  |  |
| 飛散防護カバー | カバー取付用ボルトのゆるみ |  |  |
| 破損 |  |  |
|  |  |  |
| 両手ハンドル | ハンドル取付用ボルトのゆるみ |  |  |
| ハンドル固定具のヒビ、損傷 |  |  |
| ハンドル挿入不足  （取付位置表示ラインが見えている） |  |  |
| 左右ハンドルの変形 |  |  |
| 左右グリップの劣化 |  |  |
|  |  |  |
| 肩掛バンド | ほつれ、切れ |  |  |
|  |  |  |
| エンジン | エンジンオイル |  |  |
| 始動性 |  |  |
| エンジンマフラ―排気口の詰まり |  |  |
| 燃料タンク及び燃料ホースの破損 |  |  |
| クリーナカバー、燃料タンクキャップの組付 |  |  |
|  |  |  |
| その他各部 | その他各部のゆるみ |  |  |
|  |  |  |